2. Uruchom program instalatora klikając: 'CDM20828_Setup.exe'
Postępuj zgodnie z komunikatami instalatora:
Po zainstalowaniu sterownika, uruchom instalatora programu DataLoader
Postępuj zgodnie z komunikatami instalatora:
Po zakończonej instalacji podłącz zgrzewarkę i komputer kablem transmisji
Uruchom program DataLoader, następnie kliknij 'Połącz się ze zgrzewarką'.
Rozpocznie się wyszukiwanie portów.
Jeżeli zgrzewarka nie zostanie znaleziona, wyłącz a następnie włącz zgrzewarkę i ponów wyszukiwanie.
Instalacja sterownika do kabla XLR-USB
1. Otwórz folder:

- Wybór kabli transmisji
- Kablel XLR-USB
- Konwerter RS232-USB
- Pytania i odpowiedzi

ul. Romanowicza 2
30-702 Kraków
Tel . 12 269 07 37 tel kom 791 260 218
www.elektrooporowe.pl
Aby zainstalować sterowniki kabla XLR-USB postępuj zgonie z instrukcją opisaną poniżej:
lub
lub
1. Wejdź do katalogu głównego i uruchom intalator programu DataLoader.
Klinkij 'Setup.exe'