Pytania i odpowiedzi

- Wybór kabli transmisji
- Kablel XLR-USB
- Konwerter RS232-USB
- Pytania i odpowiedzi

ul. Romanowicza 2
30-702 Kraków
Tel . 12 269 07 37 tel kom 791 260 218
www.elektrooporowe.pl
Jeżeli pomimo poprawnej instalacji sterownika kabla transmisji i oprogramowania aplikacja DataLoader nie wykrywa zgrzewarki, należy sprawdzić na którym porcie zainstalował się konwerter RS232-USB.
W tym celu uruchom Menadżera urządzeń wybierając go z Panelu sterownia Windows lub naciśnij klawisz:
Spowoduje to otwarcie okna Uruchamianie, w którym wpisz 'devmgmt.msc' i kliknij OK.
Otworzy się okno Menedżera urządzeń gdzie w sekcji 'Porty (COM i LPT) pojawi sie zainstalowany przez Ciebie konwerter.
Na poniższym obrazku widnieje jako 'Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)'.
Jeżeli konwerter zainstaluje się na wysokim numerze portu COM, np jako COM36 może to spowodować że aplikacja DataLoader
nie bedzie w stanie wykryć zgrzewarki podłączonej do tego portu.
W takiej sytuacji należy kliknąc prawym klawiszem myszki na 'Prolific USB-to-Serial Comm Port (COM3)' i wybrać z listy Właściwości
Na karcie Ustawienia portu wybrać Zaawansowane....
W zaawansowanych ustawieniach wybranego portu wybrać z listy pierwszy wolny port (np COM1, COM2 lub COM3).
Jeżeli żaden z pierwszych portów od 1-3 nie jest dostępny (posiada opis 'w użyciu') można mimo to wymusić ustawienie tego portu jako nasz port konwertera.
Wymuszenie zajęcia portu (który jest już w użyciu) przez nasz konwerter może spowodować wyświetlenie ostrzeżenia:
Jeżeli nie jesteś pewien czy wymuszenie użycia danego portu nie spowoduje że inne urządzenie podłączone do komputera
przestanie działać (modem, drukarka, czytnik kodów kreskowych, urądzenie Bluetooth itp...) wybierz NIE.
Zaleca się aby użyć dostępnego portu COM, jeżeli klikniesz TAK, robisz to na własną odpowiedzialność.
Po zaakceptowaniu ustawień, wyłącz i włącz zgrzewarkę, zrestartuj program DataLoader i ponownie uruchom wyszukiwanie zgrzewarki.
Jeżeli nadal zgrzewarka nie została znaleziona, odłacz i ponownie podłącz konwerter do tego samego portu USB i spróbuj ponownie.
Zalecane jest ustawienie portu konwertera na COM1 lub COM2.
Rozwiązywanie problemów z połączeniem zgrzewarki z komputerem
Rozwiązywanie problemów z połączeniem zgrzewarki z komputerem